石台县城区供水管网1月份运行压力数据采

集信息（部分）公示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测点位置 | 压力值（Mpa） | 采集时间 |
| 茶城 | 0.25 | 2023.1.16 |
| 马村社区 | 0.28 | 2023.1.16 |
| 城西路公交换乘点 | 0.24 | 2023.1.16 |
| 兴石雅苑小区 | 0.22 | 2023.1.16 |

注：根据《城镇供水服务》（CJ/T316-2009）6.2节规定：供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条的要求，供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa，管网压力合格率不应小于97%。